传输设备培训试题

部门：              姓名：               成绩：             
1.OSN 3500/2500如果PQ1处理板（非保护板）没有接口板时，      红灯会亮。

2.OSN 3500/2500配置TPS发生倒换时，保护板的    灯会亮。

3.目前OSN 3500支持      低阶交叉。

4、OSN 3500使用GXCSA时支持10G的槽位有       个；使用EXCSA时支持10G的槽位有        个 。

5、OSN 3500/2500有       路485通道，每路速率为           。

6、OSN 3500组成2M电接口保护时保护板插在        槽位，34M/45M/155M保护时保护板插在        或         槽位。

7、以下属于OSN 3500的单板是            

A：SPQ4   B：SPL4    C：SPD4  D：SEP1

8、以下关于OSN 3500/2500板间通信的说法中错误的是                

A：OSN 3500 AUX板上的以太网口和COM口对交叉网线和标准网线是自适应的

B：A路485通道用于复用段保护的SF事件，K字节，倒换页面的传递
C：当单板上报bdstatus告警时，可以判断是以太网通信部分出现故障
D：OSN 2500 SAP板上的以太网口和COM口对交叉网线和标准网线是自适应的

9、以下关于OSN 3500/2500交叉的说法中正确的是                

A：OSN 3500的交叉矩阵与10G一样，也是采用3级CLOS矩阵，第1、3级交叉在线路板上

B：OSN 3500/2500目前只支持5G的低阶交叉

C：OSN 3500/2500主备交叉板之间共享总线

D：OSN 3500/2500如果配置了低阶业务的话，主备交叉板倒换会导致业务瞬断

10、OSN 3500的AUX板完成的功能有：            
A：提供单板间LANSWITCH通信通路

B：为系统提供3.3V备份电源

C：完成机柜顶灯的驱动和级联

D：完成系统两路独立-48V电源的监控

答案：

1. STAT
2. ACT
3. 5G
4. 2    4
5. 2    4Mbit/s 
6. 1   2    16  
7. AD 
8. C 
9. BD
10. ABC   
